          梁柱连接节点:  节点号:  7a
            连接构件号:   柱 13,  梁  5
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=    -194.730 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      58.463 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M24,  Ftb= 176.250 kN,  Fvb= 109.275 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     148.188 kN,  Max Fv=       7.308 kN
    按相关公式校核结果： 0.84<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×22；长度= 620 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 55；到腹板中心的距离= 55；间距= 80
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 128.4
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     148.188 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     174.338 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      8 mm, 与翼缘     8 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  144.6, 与翼缘板连接处  182.5
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.7
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  25.8 >= 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算满足!      
 

 梁柱连接节点:  节点号:  7b
            连接构件号:   柱 13,  梁  7
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     280.128 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      95.034 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M27,  Ftb= 229.700 kN,  Fvb= 142.414 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     216.413 kN,  Max Fv=      11.879 kN
    按相关公式校核结果： 0.95<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×25；长度= 640 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 60；到腹板中心的距离= 65；间距= 90
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 160.5
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     216.413 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     227.803 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处     10 mm, 与翼缘    10 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  149.1, 与翼缘板连接处  185.2
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.7
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  21.9 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×4mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  26.3