梁柱连接节点:  节点号:  节点 1
      梁端与柱刚接连接  
            连接构件号:   柱  1,  梁  1
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     -76.578 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      17.579 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 122.400 kN,  Fvb=  75.888 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=      58.308 kN,  Max Fv=       6.146 kN
    按相关公式校核结果： 0.48<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×20；长度= 680 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45；到腹板中心的距离= 50；间距= 70
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 122.9
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      6 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      58.308 kN
          加劲肋压应力:   sgm=      89.704 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与翼缘     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  103.4, 与翼缘板连接处  142.2
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.5
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  21.8 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×4mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  25.9
 
 ============================================================
 
      
          梁柱连接节点:  节点号:  节点 1
      梁端与柱刚接连接  
            连接构件号:   柱  1,  梁  1
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     -76.578 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      17.579 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 122.400 kN,  Fvb=  75.888 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=      58.308 kN,  Max Fv=       6.146 kN
    按相关公式校核结果： 0.48<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×20；长度= 580 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45；到腹板中心的距离= 50；间距= 70
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 122.9
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      6 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      58.308 kN
          加劲肋压应力:   sgm=      89.704 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与翼缘     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  103.4, 与翼缘板连接处  142.2
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.5
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  21.8 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×4mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  25.9
 
 ============================================================
 



 