                    ---钢结构连接节点校核---
                       日期：2021/07/04
                       时间：23:56:46

------------------------------------------------------------------------------------

  工字型固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  1
  采用钢截面: H500X250X10X14
  柱脚混凝土标号: C35
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  450 x 760 x 24
  锚栓钢号: Q235
  锚栓直径 D = 30
  锚栓垫板尺寸 B x T =  75 x 25
  翼缘侧锚栓数量 =  3
  腹板侧锚栓数量 =  3

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=223.31 kN，Mx=-119.17 kN*m，My=0.00 kN*m 
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：5.13 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：16.70 N/mm2
    σc=5.13 <= fc=16.70，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=223.31 kN，Mx=-119.17 kN*m，My=0.00 kN*m 
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：29.79 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：78.48 kN
    Nt=29.79 <= Ntb=78.48，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，翼缘外侧两边支撑板，计算底板弯矩：8453.42 N*mm
    区格2，翼缘侧加劲肋中间区隔三边支撑板，计算底板弯矩：9579.34 N*mm
    区格3，腹板侧加劲肋区隔三边支撑板，计算底板弯矩：13935.66 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 11961.99 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格3
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 7 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 24 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 100 mm X 10.0 mm
      验算剪力: 82.07 kN
      设计应力: 175.00 N/mm  计算应力: 32.83 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 215 mm X 16.0 mm
      验算剪力: 177.56 kN
      设计应力: 175.00 N/mm  计算应力: 44.39 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘采用对接焊缝，腹板采用角焊缝。 
    连接焊缝尺寸：腹板连接焊缝 = 8 mm
    计算柱底连接焊缝控制组合号： 1
    对应的组合内力值： 
		 Mx = -158.50 kN*m   My = 0.00 kN*m
		 N  = 297.00 kN     V  = 71.90 kN (合成以后的剪力)
    焊缝应力计算值 = 57.08 N/mm2
    焊缝应力设计值 = 200.00 N/mm2
    柱底连接焊缝满足要求。

  腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 8 mm
      计算用剪力: 177.56 kN
      控制焊缝应力: 200.00 N/mm  计算焊缝应力: 66.06 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 6 mm
      计算用剪力: 82.07 kN
      控制焊缝应力: 200.00 N/mm  计算焊缝应力: 40.71 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    柱脚不需设置抗剪键。 

