梁与梁刚接连接节点:  节点号: 节点4
            连接构件号:   梁  1,  梁  2
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     -96.058 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=       6.151 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 122.400 kN,  Fvb=  75.888 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=      73.111 kN,  Max Fv=       1.350 kN
    按相关公式校核结果： 0.60<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×20；长度= 580 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45；到腹板中心的距离= 50；间距= 70
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 122.7
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      6 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      73.111 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     104.445 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与翼缘     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  118.9, 与翼缘板连接处  155.1
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足! 3
            连接构件号:   梁  1,  梁  2
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     -96.058 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=       6.151 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 122.400 kN,  Fvb=  75.888 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=      73.111 kN,  Max Fv=       1.350 kN
    按相关公式校核结果： 0.60<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×20；长度= 580 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45；到腹板中心的距离= 50；间距= 70
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV= 122.7
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      6 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      73.111 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     104.445 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与翼缘     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  118.9, 与翼缘板连接处  155.1
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!