
 
        梁柱连接节点:  节点号:  节点2
            连接构件号:   柱  2,  梁  4
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     225.224 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      86.785 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M24,  Ftb= 176.250 kN,  Fvb= 109.275 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     152.537 kN,  Max Fv=      10.848 kN
    按相关公式校核结果： 0.87<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×25；长度= 770 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 55；到腹板中心的距离= 55；间距= 80
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV=  91.4
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     152.537 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     179.455 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处     10 mm, 与翼缘    10 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  119.1, 与翼缘板连接处  158.8
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.7
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  19.8 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×6mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  25.3
 
 ============================================================
 
        
          梁柱连接节点:  节点号:  节点2
            连接构件号:   柱  2,  梁  4
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=     225.224 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      86.785 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M24,  Ftb= 176.250 kN,  Fvb= 109.275 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     152.537 kN,  Max Fv=      10.848 kN
    按相关公式校核结果： 0.87<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×25；长度= 670 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 55；到腹板中心的距离= 55；间距= 80
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV=  91.4
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     152.537 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     179.455 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处     10 mm, 与翼缘    10 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  119.1, 与翼缘板连接处  158.8
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.7
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  19.8 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×6mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  25.3

============================================================

 梁柱连接节点:  节点号:  节点2
            连接构件号:   柱  2,  梁  2
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=    -206.415 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      65.176 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M24,  Ftb= 176.250 kN,  Fvb= 109.275 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     159.239 kN,  Max Fv=       8.147 kN
    按相关公式校核结果： 0.91<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×25；长度= 720 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 55；到腹板中心的距离= 55；间距= 80
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV=  91.7
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     159.239 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     187.340 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处     10 mm, 与翼缘    10 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  124.3, 与翼缘板连接处  145.2
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.8
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  22.1 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×6mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  26.4
 
 ============================================================
 
          梁柱连接节点:  节点号:   节点2
            连接构件号:   柱  2,  梁  2
          节点连接形式:    1
 
 
            内力设计值: 弯矩 M=    -206.415 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      65.176 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M24,  Ftb= 176.250 kN,  Fvb= 109.275 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     159.239 kN,  Max Fv=       8.147 kN
    按相关公式校核结果： 0.91<1
                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×25；长度= 620 mm
            螺栓总排数: 4 排                                                                            
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 55；到腹板中心的距离= 55；间距= 80
 
 
    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝， 腹板的连接采用与腹板等强的角焊缝
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
      腹板角焊缝剪应力:  Max sigmaV=  91.7
                  满足:  角焊缝剪应力满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  腹板      8 mm
 
              焊缝强度:  Ftw = 160.0  N/mm
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     159.239 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     187.340 N/mm
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处     10 mm, 与翼缘    10 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  124.3, 与翼缘板连接处  145.2
                  满足:  角焊缝应力满足!
 
 
    与端板连接的构件腹板应力比 =  0.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
 
    梁柱连接节点域应力比 =  0.8
                  满足:  梁柱连接节点域剪应力验算满足!
 
    梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  22.1 < 25
                  满足:  梁柱连接节点域刚度验算不满足(GB 51022-2015第10.2.7-5条),程序自动加强!
           		 加强方式:  设置斜加劲肋
                         斜加劲肋宽度×厚度= 121×6mm
   			 加强后梁柱连接节点域刚度验算 R/(EIb/lb) =  26.4


 