**卓威私有协议网络客户端软件开发包**

**发布记录表**

**V6.1.1.8357\_20200618**

**修改记录：**

**1.修复历史流长时间查询播放崩溃的问题**

**V6.1.0.8307\_20200606**

**修改记录：**

**1. 添加宽字符转点阵接口**

**2. 历史流查询销毁接口修复一个资源已被销毁却继续使用的BUG，历史流查询各接口加锁**

**V6.0.9.7987\_20200420**

**修改记录：**

1. **修改心跳等待时间**
2. **设备探测结构体序列化包的时候大小端转换恢复为以前的样子，保证兼容性（之所以修改了是因为看到有些变量未加大小端转换，没考虑兼容性加上了）**
3. **修改一些变量数据类型，以便保存64位指针**

**V6.0.8.7899\_20190320**

**修改记录：**

1. 增加设备自动注册功能
2. 设备探测结构体DeviceProbeConfigV2添加m\_dwBootCount启动计数

**V** **6.0.7.7198\_20191105**

**修改记录：**

1. 增加设备探测支持SessionID

2. 修改实时流连接时检测最大连接数

**V** **6.0.6.7045\_20190929**

**修改记录：**

1，修改智能事件的媒体连接支持单独的断线重连，不依赖信令连接

**V** **6.0.** **5.7035\_20190927**

**修改记录：**

1，修改通过探测获取设备客户自定义信息

**V** **6.0.4.6914\_20190908**

**修改记录：**

1，增加针对连接断开的超时时间控制

**V** **6.0.3.6836\_20190828**

**修改记录：**

1，修改超级密码登录支持自动重连

**V** **6.0.2.6812\_20190827**

**修改记录：**

1，修改探测接口对超级密码登录的支持

**V** **6.0.1.6759\_20190822**

**修改记录：**

1，修改对超级密码登录的支持

**V6.0.0.** **6658\_20190819**

**修改记录：**

1，支持智能事件订阅与智能事件通知